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Ref.:

Oferta REMORCA AGRICOLA BOXER 2.5 T MODEL  HT25

Conform discutiilor avute si in urma solicitarii dumneavoastra, va inaintam oferta noastra de pret pentru remorca 2.5 T model HT25 
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Caracteristici generale:
	Greutate maxima autorizata
	2500kg

	Capacitate de încărcare
	2500 kg

	Greutate proprie
	300 kg

	Unghi de basculare
	45 °

	Inlatime
	40 cm

	Latime
	125 cm

	Lungime
	240 cm

	Unghi de înclinare (înapoi / lateral)
	42° / 32°
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